**Obrazac IV**

**Naručitelj:** Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok

**Predmet nabave: Opremanje nogometnih terena JEN 39/2024**

**TROŠKOVNIK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **OPIS STAVKE** | **Jedinica** **mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena** **bez PDV-a****( EUR)** | **Ukupno****bez PDV-a****(EUR)** |
|  |  |  |  |
| 1. | Nogometni gol mobilni, aluminijski, ovalni profil 100/120 mm, dimenzije 500x200 cm | par | 1 |  |  |
| 2. | Nogometni golovi, aluminijski, profil 120x100 mm, standardne dimenzije 7,32x2,44, u kompletu sa temeljnim čahurama i stupovima za natezanje mreže, prema normi EN 748 ili „jednakovrijedno“, sa ugradnjom | par | 1 |  |  |
| 3. | Mreža za nogometne golove, dimenzije 750x250 cm, debljine 5 mm, dubina: 200/200 cm, veličina oka 10x10 cm, materijal HT najlon, vezana bez čvorova, boja: bijela | par | 1 |  |  |
| 4. | Mreža za nogomet debljine 6 mm, dimenzije 500x200 cm, dubina 100/150, boja: bijela | par | 1 |  |  |
| 5. | Kućica za rezervne igrače, postojećoj podlozi, dužine 600 cm sa 12 PVC sjedalica sa naslonom, UV zaštićene, nezapaljive, konstrukcija od aluminijskog profila 50x30 mm, pokrov i bočna zaštita od saćastog polikarbonata 4 mm sa UV zaštitom, sa ugradnjom na postojeću podlogu  | grt | 2 |  |  |
| 6. | Kućica za rezervne igrače, dužine 100 cm sa 2 PVC sjedalice s naslonom, UV zaštićene, nezapaljive, konstrukcija od aluminijskog profila 50x30 mm, pokrov i bočna zaštita od saćastog polikarbonata 4 mm sa UV zaštitom, sa ugradnjom na postojeću podlogu | grt | 1 |  |  |
| 7. | Zaštitna mreža iza golova, debljine 3 mm, dimenzije oka 13x13 cm, boja zelena, polietilen, dimenzije 40x6 m x 2 komada, obrubljena sa sve 4 strane. Stavka uključuje dobavu, sajle, španere, karabinere, zatezače i postavljanje | m² | 480 |  |  |
| 8. | Jarboli poliesterski, visine 6m, galvanizirano postolje, akner vijci, unutarnji konop za podizanje zastave, bravica sa ključem, uteg L nosača, ukrasna kapa, certifikat ISO 9001 ili jednakovrijedan, ISO 14001 ili jednakovrijedan | kom | 4 |  |  |
| 9. | Iskop i betonaža temelja jarbola, dimenzije 100x50 cm, temelji ojačani armaturom | kom | 4 |  |  |
| **UKUPNO bez PDV-a (EUR)** |  |
| **PDV (EUR)** |  |
| **SVEUKUPNO sa PDV-om (EUR)** |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_2024. godine

 PONUDITELJ:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_